Прайс-лист

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| *Наименование товара:* | *Характеристики :* | *Цена:* |
| *Категория : Комплектующие*  |
| Блок питания LX-PS-200W5V40A | Модель LX-PS-200W5V40AСтепень защиты IP IP20Выходное напряжение, В 5Выходной ток, А 40Входное напряжение, В 170-250 |  5000тг |
| Светодиодный модуль Красный  | Размер 32см х16см Управление : USB  | 2000тг |
| Светодиодный модуль Белый  | Размер 32см х16см Управление : USB | 2500тг |
| Профиль для монтажа электронных табло | Материал: алюминийДлина: 2 или 6 мГабаритные размеры (В×Ш): 35×90 ммВнимание! Указана цена за 1 погонный метр | 500тг |
| УГОЛКИ | Комплект из четырех уголков для алюминиевого профиля |  |
| Провода для соединения  |  Комплект проводов  |  |
| Шлейфы  | Комплект шлейфов  |  |
| Контроллер двухстрочный  | Память – 2 МБНапряжение - 5V(4.5V~6V )Режим соединения – USBТип поддерживаемых модулей – все монохромные, двуцветныеПлощадь управления - Один цвет 640\*16 320\*32; Два цвета 320\*16 160\*32Поддержка датчиков – температура, влажность, ИКМаксимальная мощность – ≤2W |  |
| Контроллер четырехстрочный  | Память – 2 МБНапряжение - 5V(4.5V~6V )Режим соединения – USBТип поддерживаемых модулей – все монохромные, двуцветныеПоддержка датчиков – температура, влажность, ИКМаксимальная мощность – ≤2W |  |
| Категория: Услуги  |
| Установка  | Установка бегущей строки или LED- экрана | От 10 000тг |
| Ремонт  | Ремонт LED- экрана ; Ремонт бегущей строки : замена модуля ,замена блока питания ,проводов , перепрошивка , замена контроллера и.т.д.Выезд на ремонт | От 10 000тг |
| Доставка  | Доставка или выезд с установкойДоставка за город  | От 20 000тг |
| Обслуживание  | Ремонт или пепепрошивка по договору на долгий срок иными словами приобретение гарантии на кокой либо срок |  |
| Категория: Бегущие строки |
| Бегущая строка | Размеры 1,96м Х 0,32м Кол-во модулей: 24Модуль: Р10,DIP, КрасныйУправление: USBПитание:220В Тип: Снаружи | 60 000тг |
| Бегущая строка | Размеры 1,96м Х 0,32м Кол-во модулей: 24Модуль: Р10,DIP, белыйУправление: USBПитание:220ВТип: Снаружи | 66 000тг |
| Бегущая строка | Размеры : 0,48 м. х 5.76м.Кол-во модулей: 54Модуль: Р10,DIP, КрасныйУправление: USBПитание:220ВТип: Снаружи | 215 000тг |
| Бегущая строка ДвухсторонняяС температурным датчиком | Размеры : 0,64 м. х 0,64м.Кол-во модулей: 16Модуль: Р10,DIP, БелайУправление: USBПитание:220ВТип: Снаружи | 85 000тг |
| Бегущая строка | Размеры : 0,64 м. х 4,8м.Кол-во модулей: 60Модуль: Р10,DIP, красныйУправление: USBПитание:220ВТип: Снаружи | 230 000тг |
| Бегущая строка | Размеры : 0,32 м. х 2,88м.Кол-во модулей: 18Модуль: Р10,DIP, красныйУправление: USB Питание:220ВТип: Снаружи | 80 000тг |
|  |  |  |
|  |  |  |